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Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что внутри основного барабана установлен сетчатый барабан меньшего диаметра с наружными прикрепленными лопастями, соединенным закрепляющим приспособлением.
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Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к оборудованиям, предназначенным для термообработки влажного хлопка-сырца.
Известна барабанная сушилка для хлопка-сырца, имеющая радиально расположенные продольные лопасти, поперечные кольца и трубные тормозящие решетки [1].
Недостатками данной сушилки являются сравнительно невысокая производительность и значительные потери теплоносителя.
Прототипом изобретения является сушилка для хлопка-сырца состоящего из питающего устройства, газохода, сушильной камеры, продольных лопастей, разгрузочного устройства, передней цапфы с опорными роликами, поперечным кольцом, выгрузочного лотка и приводом [2].
Однако указанные устройства являются малоэффективными, при подаче влажного хлопка-сырца в камеру сушилки материал заполняет межлопастного объёма и образуется кольцевой слой хлопка. При вращении барабана хлопок, поднимаясь верхнюю часть камеры ссыпается с лопастей и падает на продольную решетку, где происходит растяжение волокнистых связей хлопка. На поверхности кольцевого слоя хлопка-сырца, т.е. выше зоны лопастей, образуются большие взаимосвязанные комки хлопка. При падении взаимосвязанные комки многократно вращаются и образуются большие количества жгутов, отрицательно влияющих на качество вырабатываемого волокна.
Целью изобретения является разработка высокоэффективного, качественного устройство для сушки влажного хлопка-сырца, максимальное использование технологического объёма камеры сушилки и подаваемого теплоносителя, увеличение удельной площади тепловоспринимающей поверхности хлопка, повышение равномерности сушки и надежной работы сушилки.
Указанная цель достигается тем, что в предлагаемой конструкции, внутри основного барабана установлен сетчатый барабан меньшего диаметра с наружными прикрепленными лопастями, соединенным закрепляющим приспособлением.
Согласно чертежу (фиг. 1) на котором схематично показана сушилка она состоит из питающего устройства 1, газохода 2, сушильной камеры 3 с продольными лопастями 4, передней цапфы с опорными роликами 5, разгрузочного устройства 6, дымохода 7, выгрузочного лотка 8, привода 9.
На (фиг.2) представлен поперечный разрез сушильного барабана, состоящий из корпуса 10, цилиндрического барабана 11, лопастей 12.
Внутри основного сушильного барабана установлен  малый сетчатый барабан 13с прикрепленными в наружной части лопастями 14.
Устройство работает следующим образом.
Последовательно включают вентилятор для подачи воздуха и теплообразователь (на схеме не показаны). Подаваемый воздух нагревается и поступает в сушильную камеру. Влажный хлопок-сырец 1 поступает через питающее устройство 1 в зону газохода 2 и в сушильную камеру 3. Далее хлопок  сырец, находящийся в сушильной камере ссыпается на  поверхность малого сетчатого барабана. Малый сетчатый барабан с наружными лопастями дополнительно транспортирует падающие комки хлопка-сырца в правую часть объема камеры основного барабана. При дополнительном транспортировании уменьшается объем комка хлопка-сырца, увеличивается удельная площадь тепловоспринимающей поверхности хлопка, создаются благоприятные условия для повышения открытой поверхности, т.е. поверхностного объёма и процесса фильтрации, материал лучше продувается горячим воздухом, выходящим через отверстия сетчатого барабана, и хорошо просушивается.
Основная часть горячего воздуха (теплоноситель) поступающей в камеру сушилки проходит в кольцевом зазоре между барабанами, а часть его подается через малый сетчатый барабан. 

Таким образом, применение предлагаемого устройства позволяет нормальному распределению хлопка-сырца в сушильной камере, увеличивается эффективно используемый объем камеры основного барабана и более эффективно используется теплоноситель, повышается влагоотбор сушилки и очистительный эффект машины по мелкому сору.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сушилка для хлопка-сырца с сетчатым разделительным барабаном, состоящий из питающего устройства, газохода, сушильной камеры, продольных лопастей, разгрузочного устройства, передней цапфы с опорными роликами, выгрузочного лотка и приводом, отличающийся тем, что внутри основного барабана установлен сетчатый барабан меньшего диаметра с наружными прикрепленными лопастями, соединенным закрепляющим приспособлением.
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Фиг. 2
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