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Изобретение относиться к сельскому хозяйству и возможно использовать для орошения земельных участков малых размеров (для приусадебных участков).

Как прототип выбрана низконапорная система капельного орошения [Икромов И.И. Совершенствование технологии и техники микроорошения сельскохозяй - ственных культур для условий аридной зоны, Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук Москва, 2006, стр 31], которая состоит из распределительного трубопровода, задвижки, водного резервуара с крышкой, водного фильтра и поливного трубопровода с микроводовыпусками.


Прототип имеет следующие недостатки:

· Высокая стоимость системы и дополнительные издержки для монтажа и демонтажа системы;

· Необходимость в электроэнергии и определенного рабочего давления

· Снижение эксплуатационного периода оросительного трубопровода из - за влияния солнечной радиации;

· Недостатока навыков и необходимых знаний использователей системы и закупорка капельниц.

Цель изобретения – создание низкообъемной и низкозатратной системы для орошения  земельных участков малых размеров.

Система (схема 1) оросительный трубопровод 1 с идинтичными микроводовыпусками 2, который соеденен распределительным трубопроводом.  Распределительный трубопровод 3 соеденен через задвижку 4 водному резервуару с фильтром 5. 

Микроводовыпуски 2 сделаны из алюминевых заклепек (схема 2), которые не диформируються при температурных перепадах и не ржавеют.

Водный резервуар с фильтром 5 сделан из нержавеющей стали и ёмкостью 200 л. 

Предлагаемое техническое решение работает следующим образом: накопленная вода поступает из водного резервуара 5 через задвижку 4 в распределительный трубопровод 3, где распределяется по оросительным трубопроводам 1. Вода поступает по микроводовыпускам 2 и орошает культуру. 

Система работает с рабочим давлением 0,2 – 1 м и вода равномерно распределяется на 
относительно ровном земельном участке. В связи с малыми параметрами и сравнительно низким рабочим давлением целесообразно  использование системы на сравнительно небольших площадях.

Микроводовыпуски системы можно использовать на выповненых земельных участках, а на склоновых землях напор возможно регулировать при помощи задвижек (расход микроводовыпусков от 5 до 20 л/сек).  

Система стоит приблизительно  80 дол. США (370 Сомони) и охватывает 28 м2. Система проста в эксплуатации и не требует усиления частей системы, для устойчивости при высоких напорах. Для создания рабочего давления не требуется использование насоса. Система также функционирует при отсутствии электроэнергии, так как вода из водоема попадает в 200 л водный резервуар в ручную или самотеком. 

На склоновых землях ровномерное распределение воды между распределительными линиями растений осуществляется при расчете пеъзометрической кривой или при помощи задвижек.

Монтаж системы происходит следующим образом: 4 линии поливного трубопровода 1 (полиэтиленовые трубы диаметром 15 мм) длиной каждого по 10 м ложат на поверхность земли параллельно к друг другу с интервалом 70 см и соединяют полиэтиленовыми уголками, тройниками и полиэтиленовой трубой диаметром 20 мм. На каждом оросительном трубопроводе устанвливаются микроводовыпуски из алюминовой заклепки, которые длиной 5 мм и диаметром отверстия 1,9 мм с интервалом 40 см между ними. Заклёпки предотвращают или снижают диформацию отверстий при воздействии внешних факторов. 

Распределительный трубопровод соединяется водным резервуаром полиэтиленовой трубой диаметром 32 мм и длиной 2,5 м. для создания напора из 10-12 блоков из глины  или идентичного подручного материала сооружаем опору высотой 1 м для водного бака. Для продления периода эксплуатации можно накрыть опору полиэтиленовой пленкой и устоновливаем водный резервуар. 

Монтируем фильтр и задвижку на водный резервуар и соединяем распределительную трубу. Наполняем водный резервуар набранной дождевой водой и сипольуем для орошения с/х культур. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ


1.Система низконапорного малообъемного капельного орошения, состоящий из распределительного трубопровода, вентиля, водно-отстойного резервуара с фильтром и водовыпусков, выполненных на поливном трубопроводе, отличающаяся тем, что поливной трубопровод присоединен к распределительному трубопроводу.

2.Конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что водовыпуски сделаны из алюминиевых заклепок, а водно-отстойный резервуар сделан из нержавеющего металла.

.

.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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