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(21) 0800224
(22) 13.06.2008
(46) Бюл.54 (2), 2009
(71) Технологический университет Таджикистана (TJ).
(72 Мирзоев Г.Х. (TJ); Хакимов Г.К. (TJ); Мадалиев А.М. (TJ).
(73) Мирзоев Г.Х. (TJ); Хакимов Г.К. (TJ); Мадалиев А.М. (TJ).
(54) МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ФРУКТОВ (ЯБЛОК, ГРУШ, АЙВЫ) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОКОВ
(56) 1. Патент РФ № 2156097, МПК А23Р 1/12, А21С 11/20, В29С 47/62, ВЗОВ 11/24
2. А. с. СССР № 852352, МПК В02С 18/00

(57) Изобретение относится к области машиностроения по категории малая механизация.
Предлагаемый малогабаритный измельчитель фруктов (яблок, груш, айвы) для получения соков имеющий раму на которой установлен электропривод, корпус выполненный в виде барабана с размещенным внутри него винтообразным шнеком, диск с режущими пластинчатыми ножами установлен на входе в корпус, насадкой с отверстиями диаметром Змм на выход, загрузочным бункером, выгрузочным лотком и редуктор с клиноременной передачей установленный на раме.
Такое малогабаритное устройство востребовано производством, облегчает труд производителей сельскохозяйственной продукции.
___________________
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Изобретение относится к области машиностроения по категории малая механизация и может быть использовано в технологических линиях консервирования фруктов, преимущественно яблок, груш и айвы.
Известны многочисленные конструкции измельчителей и режущих машин в перерабатывающей промышленности плодоовощной продукции. Каждое конструктивное решение имеет предназначение для отдельного или двух видов перерабатываемой продукции. Причем ни одна конструкция агрегатов не ставит целью наиболее полное выжимание сока (например, яблок) и эффективного использования оставшейся измельченной мезги.
Известен устройство а.с. RU 2156097 С 1 которое используется для формования пищевых продуктов, в частности, производству палочек из кукурузы (экструдер). Устройство (экструдер) состоит из станины, корпуса, втулки с винтовой нарезкой, шнека с винтовой нарезкой, дозирующего и нагнетательных зон, матрицы с формирующим отверстием, режущего устройства, бункера и привода.
Указанное устройство имеет следующие недостатки:
-
устройство предназначена для переработки полусухой пластичной зерновой массы, т.е. ограничено диапазоном использования;
-
матрица с формирующим отверстием оказывает прессующее действие и уплотняет массу, что не желательно для измельченной высоко влажной массы;
· конструкция устройства с кольцевым выступом и режущим устройством в конце корпуса усложнена и затруднена технологичность изготовления;
· необходимость образования высокой температуры требует   создания высокого давления, что приводит к увеличению энергозатрат;

-
технически сложно изготовление канавки на цилиндрической поверхности кольцевого выступа, образовать треугольное поперечное сечение.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой конструкции устройства является устройство по а.с. 852352 (измельчитель), предназначенный для измельчения растительной массы. Устройство включает: раму, привод с муфтой, корпус со шнеком с правой и левой навивкой винтообразной поверхности, подвижные и неподвижные ножи, сектора поперечными и продольными пазами в нижней части корпуса. 
Недостатками прототипа следует считать:
-  узкую область применения, что снижает эффективность,
- сложная технологичность изготовления основных рабочих органов с пазами или ступенчатой конструкцией,
- достаточно сложное конструктивное исполнение общего устройства агрегата.
Таким образом, несмотря на схожесть по форме отдельных конструктивных элементов аналогов и прототипов, они предназначены для продуктов с твердыми физико - механическими свойствами и их применение для обработки фруктов совершенно не приемлемы
Цель изобретения является увеличение количества выживаемого сока за счет двойного измельчения (ножами и насадкой) фрукты энергетического обеспечения процессов путем использования электропривода и клиноременной передачи.
Указанная цель достигается тем, что в измельчителе, содержащем корпус выполненный в виде барабана с размещенными внутри него винтообразный шнек, режущие ножи и дополнительно установлены загрузочный бункер, выгрузочный лоток, электропривод с редуктором и клиноременная передача.
Устройство переносное и рассчитано на переработку до 50 кг продукции (главным образом яблок, груш, айвы) за час работы он объединяет три основных узла: первичное пластинчатое режущее устройство, винтообразный пресс и насадочное устройство с отверстиями для дополнительного измельчения и выделения сока. Такое сочетание ряда конструкций характеризуется как комбинированное устройство.
На фиг. 1 изображен общий вид измельчителя, вид сбоку; на фиг 2 - сечение измельчителя в месте насадки; на фиг 3 - сечение измельчителя в месте расположения ножей.

Комбинированное устройство состоит из рамы 9, на которой установлен электропривод 7 с редуктором 6 и клиноременная передача 8, корпус 2, на входе которого размещен диск с режущими пластинчатыми ножами 3 и винтообразный шнек 4 насадка 5 с отверстиями диаметром 3 мм размещен на выходе корпуса. Загрузочный бункер 1 установлен на верхней части корпуса, а выгрузной лоток 10 на нижней.
Устройство работает следующим образом.
Плоды загружаются в приемный бункер 1 и под собственным весом прижимаются к режущим ножам 3, разрезаются круглыми ломтиками по заданной толщине (2-3 мм), попадая в зоны винтообразного пресса 4 сжимаются, перемещаясь к выходу к насадке 5. Проходя через насадку 5 дополнительно измельчается и сплющивается. Одновременно происходит интенсивный выжим сока, которая отводится снизу насадки 5 и направляется в осветлитель.
Измельченная масса (выжимки) сразу же направляется в сушильную установку индукционного типа. Высушенная масса используется в виде фруктового порошка. Обильное выделение сока является главным технологическим показателем предлагаемого изобретения, что достигается двойным измельчением продукта.
Мы предлагаем в качестве изобретения, устройство для более тонкого технологического процесса, сопровождающегося быстрым изменением биологических показателей продукции и необходимостью максимального выжимания сока. Известно, что для получения натурального яблочного сока сырье (плод) должен быть измельчен до размеров частиц 2-3 мм и тогда при прессовании выжимается максимальное количество сока. Полученный сок быстро начинает темнеть, также и оставшиеся выжимки.
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Поэтому дальнейшие процессы выполняя

ются в самый краткий период. Сок подвергается осветлительному процессу, а выжимки предлагается сушить. Тогда продукция перерабатывается без биологических потерь.
Следует отметить, что малогабаритные агрегаты (устройства) позволяют оперативно организовать переработку в любых производственных условиях.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Малогабаритный измельчитель фруктов (яблок, груш, айвы) для получения соков, имеющий раму на которой установлен электропривод, корпус, выполненный в виде барабана с размещенными внутри него винтообразный шнек и режущие ножи, отличающийся тем, что на входе корпуса установлен диск с режущими пластинчатыми ножами, и дополнительно установлены насадка с отверстиями диаметром 3 мм, загрузочный бункер, выгрузочный лоток и редуктор с клиноременной передачей установленный на раме.
малогабаритный измельчитель фруктов (яблок, груш, айвы) для получения соков
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Фиг. 1
малогабаритный измельчитель фруктов (яблок, груш, айвы) для получения соков
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Фиг. 2
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Фиг. 3
Компьютерный набор:  Назарова Дж.Д. __________________________________________________________________________

Заказ               



          Тираж                   

              Подписное

Национальный патентно-информационный центр РТ

734042, г. Душанбе, ул. Айни, 14а.
